发动机数据及使用手册

三段药柱，端面可燃 单段药柱直径32mm（包含隔热层），中孔5mm，长度65mm一段

药柱相隔距离大于3mm

燃料请使用无催化kn基燃料

螺丝使用单面八颗m5机米螺丝

密封圈直径2mm单面双圈，内径32左右即可

点火方式深孔点火

喷口，堵头材质可选择酚醛树脂或304不锈钢，壳体使用6061，6063或7075铝合金